Приложение

к постановлению администрации района

от 11.12.2018 N 1045

**Показатели**

**размера вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования местного значения Кирсановского района транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам**

Таблица 1

**Размер**

**вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования**

**местного значения района транспортными средствами, осуществляющими**

**перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких транспортных средств**

**по автомобильным дорогам района, рассчитанным под осевую**

**нагрузку 10 тонн/ось, от превышения допустимых осевых**

**нагрузок на каждую ось транспортного средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимых | Размер вреда (рублей на 100 км) |
| осевых нагрузок на ось |  |
| транспортного средства |  |
| (процентов) |  |
|  |  |
| До 10 | 2747 |
|  |  |
| Свыше 10 до 20 | 4392 |
|  |  |
| Свыше 20 до 30 | 7026 |
|  |  |
| Свыше 30 до 40 | 10616 |
|  |  |
| Свыше 40 до 50 | 15141 |
|  |  |
| Свыше 50 до 60 | 20584 |
|  |  |
| Свыше 60 | Рассчитывается по формулам, приведенным в методике |
|  | расчета размера вреда, причиняемого транспортными |
|  | средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных |
|  | грузов, предусмотренной приложением к Правилам |
|  | возмещения вреда, причиняемого транспортными |
|  | средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных |
|  | грузов, утвержденным постановлением Правительства |
|  | Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 (с изменениями от 27.12.2014 г.) "О возмещении вреда, |
|  | причиняемого транспортными средствами,  осуществляющими перевозки тяжеловесных |
|  | грузов по автомобильным дорогам Российской |
|  | Федерации" |
|  |  |

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 2

**Размер**

**вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего**

**пользования местного значения района транспортными средствами,**

**осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких**

**транспортных средств по автомобильным дорогам района, рассчитанным**

**под осевую нагрузку 11,5 тонн/ось, от превышения допустимых осевых**

**нагрузок на каждую ось транспортного средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимых осевых нагрузок на ось транспортного средства (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
| До 10 | 1187 |
| Свыше 10 до 20 | 1720 |
| Свыше 20 до 30 | 2574 |
| Свыше 30 до 40 | 3737 |
| Свыше 40 до 50 | 5204 |
| Свыше 50 до 60 | 6967 |
| Свыше 60 | Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 (с изменениями от 27.12.2014 г.) "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" |

Примечание. В период временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам в связи с неблагоприятными климатическими условиями значения размера вреда, установленные в настоящей таблице, увеличиваются в 2,9 раза.

Таблица 3

**Размер**

**вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего**

**пользования местного значения района транспортными средствами,**

**осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении таких**

**транспортных средств по автомобильным дорогам района, от превышения**

**допустимой для автомобильной дороги массы транспортного средства**

|  |  |
| --- | --- |
| Превышение допустимой массы (процентов) | Размер вреда (рублей на 100 км) |
| До 10 | 2451 |
| Свыше 10 до 20 | 2802 |
| Свыше 20 до 30 | 3154 |
| Свыше 30 до 40 | 3506 |
| Свыше 40 до 50 | 3857 |
| Свыше 50 до 60 | 4209 |
| Свыше 60 | Рассчитывается по формулам, приведенным в методике расчета размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, предусмотренной приложением к Правилам возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.11.2009 N 934 (с изменениями от 27.12.2014 г.) "О возмещении вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам Российской Федерации" |